KẾT NỐI DÂY

ĐỎ: 12VDC

ĐEN: GND


XANH , VÀNG : TÍN HIỆU TÁC ĐỘNG

CHỌN KIỂU TÍN HIỆU TÁC ĐỘNG: TÁCH VỎ HỘP RA

NC (THƯỜNG ĐÓNG) : J2 TRÁI , J3 TRÁI

NO (THƯỜNG HỞ) : J2 PHẢI, J3 TRÁI

ĐIỆN 12V (VÀNG +, XANH -) : J2 TRÁI , J3 PHẢI



VÀO LẬP TRÌNH

P -> 911 -> ENTER

THOÁT NHẤN ENTER

CÀI ĐẶT SỐ ĐIỆN THOẠI

E 1 –> NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI -> ENTER

E 2 –> NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI -> ENTER

E 3 –> NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI -> ENTER

E 4 –> NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI -> ENTER

GHI ÂM (PHÁT RA KHI GỌI ĐIỆN)

1 -> NÓI ĐỂ GHI ÂM -> 20 GIÂY TỰ KẾT THÚC

NGHE LẠI LỜI GHI ÂM

3 -> 2 -> PHÁT LỜI GHI ÂM (20 GIÂY)

CÀI SỐ LẦN GỌI

5 -> 0 -> ENTER ( GỌI VÒNG TRÒN 3 LẦN , CÓ THỀ CANCEL BẰNG CÁCH NHẤN 911)

5-> 1 -> ENTER ( GỌI VÒNG TRÒN 1 LẦN , CÓ THỀ CANCEL BẰNG CÁCH NHẤN 911)

5-> 2 -> ENTER ( GỌI ĐẾN KHI NGỪNG TÁC DÔNG ĐẦU VÀO)