HƯỚNG DẪN SỮ DỤNG TỦ BÁO CHÁY

TRUNG TÂM HOCHIKI

---------oOo---------

**Hệ thống báo cháy được tự động cài đặt trong 24/24. Trong trạng thái hoạt động bình thường đèn Power on sáng. Nếu xảy ra sự cố cháy chuông báo sẽ kêu vang và tại trung tâm sẽ hiển thị khu vực xảy ra sự cố cháy tương ứng dựa vào các Zone.**

**I.Ý Nghĩa Của Dãy Đèn Báo Trung Tâm**

1. **Fire Alarm Panel :** Đèn đỏ sáng khi xảy ra sự cố cháy .
2. **AC Power on:** Đèn xanh sáng biểu thị có nguồn AC cung cấp.
3. **Battery :** Đèn đỏ sáng báo có nguồn bình
4. **Manual call point:** Nút nhấn khẩn.
5. **Time Delay :** Báo trễ.
6. **Fault indication:** Lỗi hoặc hỏng một chức năng nào của hệ thống
7. **Signal 1-3 :** Lỗi tín hiệu kết nối với thiết bị ngoại vi khác.
8. **Telephone:** Chức năng intercom
9. **Switch caution**: Có nút nhấn trên tủ bị tác động
10. **Silence local sounder**: Đang tắt chuông.

**II.Mô Tả Chức Năng Của Các Nút Nhấn:**

1. **Reset:** Reset hệ thống về trạng thái hoạt động bình thường.
2. **Silence Main Alarm:** Bật/Tắt còi tủ khi có báo động.
3. **Temporary silence Local Sounder:** Bật/Tắt chuông khi có báo động.
4. **Battery test:** Kiểm tra nguồn bình
5. **Cut off signal transfer:** ngắt tin hiệu liên kết
6. **Các nút còn lại sữ dụng cho chức năng lập trình.**

**III. Qui Trình Xử Lí Khi Có Báo Động:**

Khi có sự cố cháy xảy ra đèn báo cháy khu vực cháy (zone) sẽ sáng đồng thời chuông báo động sẽ reo lên. Muốn tắt chuông báo phải nhấn nút silence fault Alarm.

 Muốn bật chuông báo động nhấn nút silence fault Alarm lần nữa.Sau khi trung tâm có báo động cần phải Reset để hệ thống hoạt động lại bình thường phải nhấn nút Reset.

---------oOo---------